EROSION RATE CALCULATION

|  |  |
| --- | --- |
| Thickness (mm) | Time (year) |
| 10.6 | 45days/365= 0.12 |
| 10.4 | 62days/365= 0.16 |
| 10.1 | 84days/365= 0.23 |
| 10.1 | 90days/365= 0.25 |